旋轉塗佈機注意事項
1. 於基板上塗佈液體時不宜太多，以免液體流出後被pump吸入，使pump受損。
2. 旋轉中如遇緊急情況(如基板沒吸附牢固而飛出)可立即停止(見第2頁)。
3. 盆子若太髒(見第3頁)，使用者或負責人應定時清理。

維修廠商：
尚偉股份有限公司  
零件壞掉可以先去電子材料行找看看有沒有，叫原廠修都會很貴

先前案例：
    同學在旋轉塗佈PMMA於銅箔上時，因塗佈液體過多或不小心，PMMA液體被pump吸入，又因為PMMA乾掉後會凝固，日積月累後，PMMA凝固於pump內，使pump吸力變差，吸附不住基板。此次請廠商維修費用約6000元。
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