UV-Vis光譜儀
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注意事項
1. 使用前請先熱機20分鐘
2. 使用完請務必關閉儀器








使用說明
先在Blank和Sample放入石英管，裡面只裝溶劑。
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首先，按左上角的Measure，再按Parameters。
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再來就會出現可以調參數的版面，選取自己所需的參數。
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最後，先按B來掃背景值。
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[bookmark: _GoBack]掃完背景值即可在Sample處放入自己樣品，然後視窗中的S即可掃光譜。
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