離心機使用注意事項   by廖柏鈞2017.10.30
1. 使用完畢請用水和酒精擦拭壁上殘留物
2. 使用時，對稱離心管重量需相等
3. 完成時，儀器會有警示聲，請盡速拿起
4. 大離心管(15、30 mL)Holder時，最高轉速9000 rpm
5. 小離心管(1.5 mL)Holder時，最高轉速15000 rpm
6. [bookmark: _GoBack]若使用小離心管Holder(高轉速)離心時，請務必上蓋子後再啟動
